ESTUDIO Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Reforma integral de 96 m² con demolición de tabiquería y alicatados
Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. La obra y el gestor son inventados. Las densidades son de referencia y los códigos LER, los de la lista europea. Generado el 7 de septiembre de 2026.
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS — REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE 96 M²
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
Obra: Reforma integral de vivienda de 96 m² · Calle Trapería 8, 3.º (Murcia) Superficie: 96,00 m²
Documento del artículo 4.1.a) del RD 105/2008. Va dentro del proyecto de ejecución, y su presupuesto es el que sirve para calcular la fianza municipal.
1. Estimación de la cantidad
	Elemento
	Material
	Medición
	Volumen
	Esponjado ×1,35
	Toneladas

	Pavimento cerámico
	Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
	96,00 m2
	2,88 m³
	3,89 m³
	3,60 t

	Alicatado de baños y cocina
	Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
	62,00 m2
	1,24 m³
	1,67 m³
	1,55 t

	Tabiquería de ladrillo hueco
	Ladrillos
	74,00 m2
	5,18 m³
	6,99 m³
	6,48 t

	Falso techo de escayola
	Materiales de construcción a base de yeso
	38,00 m2
	0,76 m³
	1,03 m³
	0,76 t

	Carpintería interior de madera
	Madera
	1,20 m3
	1,20 m³
	1,62 m³
	0,72 t

	Total
	
	
	11,26 m³
	
	13,11 t



2. Por fracción, con su código LER
	Fracción
	Código LER
	Toneladas
	Umbral del art. 5.5
	Separación

	Ladrillos, tejas y cerámicos
	17 01 07, 17 01 02
	11,63 t
	40,00 t
	No obligatoria

	Yeso y escayola
	17 08 02
	0,76 t
	—
	No obligatoria

	Madera
	17 02 01
	0,72 t
	1,00 t
	No obligatoria



Los códigos son de la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002. El asterisco marca los peligrosos.
3. Medidas de prevención
•	Demolición selectiva: se retiran primero carpinterías, aparatos sanitarios e instalaciones aprovechables, antes de tirar tabiquería.
•	Se ajusta el acopio de material nuevo a la medición, para no generar sobrantes que acaben en el mismo contenedor.
•	Los embalajes se devuelven al proveedor cuando el suministro lo permita.
•	El yeso se retira en fracción propia: mezclado con el resto contamina el árido reciclado y sube el canon de todo el contenedor.
4. Operaciones de destino
Por este orden: reutilización, reciclado y otras formas de valorización; la eliminación en vertedero es la última opción.
	Fracción
	Destino previsto

	Ladrillos, tejas y cerámicos
	Gestión de RCD del Segura S.L. · Planta de tratamiento de RCD de Murcia

	Yeso y escayola
	Gestión de RCD del Segura S.L. · Planta de tratamiento de RCD de Murcia

	Madera
	Valorización



5. Medidas para la separación en obra
La separación se hace en la propia obra, por el poseedor, en las fracciones marcadas como obligatorias en el punto 2.
6. Planos de las instalaciones
[PENDIENTE: plano de situación de contenedores, sacas y zona de acopio, que se adapta al sistema de ejecución con el visto bueno de la dirección facultativa]
7. Prescripciones del pliego
•	Se prohíbe el vertido en cualquier lugar distinto del previsto, y la quema de residuos en la obra.
•	Los contenedores van señalizados con la fracción que admiten y se retiran tapados.
•	Se evita mezclar fracciones ya separadas: hacerlo impide la valorización posterior y es incumplimiento del artículo 5.4.
•	El poseedor mantiene los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras estén en su poder.
8. Valoración del coste
	Concepto
	Importe

	Contenedores y portes
	780,00 €

	Canon de vertido
	214,00 €

	Total a incluir en el presupuesto
	994,00 €



Va en capítulo independiente del presupuesto del proyecto, por el punto 7.º del artículo 4.1.a). De ahí sale también la fianza que pide el ayuntamiento.


PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL CONTRATISTA — REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE 96 M²
Plan de gestión de residuos del contratista
Obra: Reforma integral de vivienda de 96 m² · Calle Trapería 8, 3.º Contratista: Reformas Vega del Río S.L. · B73111111 Licencia de obra: OM/2026/00418
Documento del artículo 5.1 del RD 105/2008. Lo presenta quien ejecuta la obra a la propiedad, lo aprueba la dirección facultativa y, una vez aceptado, pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
1. Cómo se separa
	Fracción
	¿Se separa?
	Dónde en la obra
	Destino

	Ladrillos, tejas y cerámicos
	No, va con los mezclados
	[PENDIENTE: ubicación del contenedor o saca]
	Gestión de RCD del Segura S.L. · NIMA 3000012345

	Yeso y escayola
	No, va con los mezclados
	[PENDIENTE: ubicación del contenedor o saca]
	Gestión de RCD del Segura S.L. · NIMA 3000012345

	Madera
	No, va con los mezclados
	[PENDIENTE: ubicación del contenedor o saca]
	Gestión de RCD del Segura S.L. · NIMA 3000012345



La separación se hace en la obra. Cada contenedor va señalizado con su fracción.
2. Medios previstos
[PENDIENTE: contenedores, sacas, número de portes y medio de bajada —bajante entubada, montacargas o grúa—]
3. Quién responde
	Función
	Quién

	Poseedor de los residuos
	Reformas Vega del Río S.L.

	Responsable en obra del cumplimiento de este plan
	[PENDIENTE: nombre del jefe de obra o del encargado]

	Dirección facultativa que aprueba el plan
	[PENDIENTE: director de la ejecución de la obra]



4. Documentación de entrega
De cada entrega a gestor se conserva documento fehaciente con: identificación del poseedor y del productor, obra de procedencia, número de licencia, cantidad en toneladas o metros cúbicos, tipo de residuo con su código LER e identificación del gestor de destino. Si el gestor solo recoge o transporta, el documento indicará además el gestor de valorización o eliminación final.
Se conserva durante los cinco años siguientes a cada año natural. Es lo que se enseña si alguien pregunta dónde acabó todo.
5. Aprobación
	
	Nombre
	Firma
	Fecha

	Presentado por el contratista
	Reformas Vega del Río S.L.
	______________
	__________

	Aprobado por la dirección facultativa
	[PENDIENTE: director de la ejecución]
	______________
	__________

	Aceptado por la propiedad
	[PENDIENTE: promotor]
	______________
	__________





ADVERTENCIAS
Advertencias
•	Las cantidades salen de tu medición y del espesor real de cada elemento, no de un ratio por metro cuadrado. Si un espesor no es el que has puesto, cambia la tonelada y cambia la fianza.
•	Las densidades aparentes son valores de referencia para pasar de volumen a toneladas. El certificado del gestor manda sobre cualquier estimación.
•	El coste que aparece es el que nos has dado. Pídeselo a tu gestor antes de meterlo en el presupuesto: el canon cambia por provincia y por año.
•	Al terminar, el certificado de entrega de cada gestor es lo que acredita el destino. Se guarda cinco años, y sin él la obra no cierra ante el ayuntamiento.


DE DÓNDE SALE CADA COSA
De dónde sale cada cosa
Cada afirmación con su norma, su artículo y el enlace a la fuente oficial. La firma y la responsabilidad son de quien presenta el documento.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 4.1.a
El productor deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos; las medidas para la prevención de residuos; las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán; las medidas para la separación de los residuos en obra; los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separación; las prescripciones del pliego; y una valoración del coste previsto de la gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 4.1.b
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 5.1
La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 5.5
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t. Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. Metal: 2 t. Madera: 1 t. Vidrio: 1 t. Plástico: 0,5 t. Papel y cartón: 0,5 t.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 5.3
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 5.7
El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, art. 6.2 y 6.3
La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza u otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de obras al productor de residuos. En aquellas obras cuyo proyecto incluya un estudio de gestión de residuos, el cálculo de la cuantía de la fianza se basará en el presupuesto de dicho estudio.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
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